НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ШКОЛА БОКСА «ТОРПЕДО»

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры Хоккейный стадион «Торпедо»**

**Основные сведения по объекту**

**г. Нижний Новгород 17 августа 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование объекта* | Хоккейный стадион «Торпедо»  Лит.А помещения: 88-90,93-101,43-45, 110. |
| Фактический адрес | 603004 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул .Лоскутова, д.10 |
| телефон. 8-(952)4647643 | Е-mail [torpedobox57@mail.ru](mailto:torpedobox57@mail.ru), kikbox-nn@mail.ru |
| Ведомственная принадлежность | ПАО «ГАЗ» |
| Общая площадь объекта | 17002,8 кв. м |
| Наличие прилегающего земельного участка, площадь | Имеется, 17579 кв. м |
| Вид деятельности | дополнительное образование, физическая культура и спорт*,* спортивно- оздоровительная*,* деятельность спортивных объектов |
| Форма собственности объекта | частная |
| Объем предоставляемых услуг | количество обслуживаемых посетителей/день 30, вместимость 40 |
|  |  |
| Размещение объекта  Хоккейный стадион «Торпедо»  Лит.А помещения: 88-90,93-101,43-45, 110 | Часть отдельно стоящего нежилого здания (помещения площадью 493,6 кв.м) |
| этажи, на которых оказываются услуги населению – 2 этаж |
| Количество и назначение входов для посетителей в помещения | Один главный вход для посетителей, в том числе инвалидов (пост №3) и дополнительный вход (пост №5) |
| Год постройки | 1990 |
| Год последней реконструкции | - |
| Дата предстоящих плановых ремонтных работ на объекте: | 3-4 кв. 2021 |

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | **210м** | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | трамвай № 22, 417 остановка «пр.  Кирова», троллейбус № 14,4,11 остановка «пр. Кирова», маршрутное такси 44, 75, 87 до ост. «пр. Кирова», автобус 11, 58,68,20,32,69 метро остановка Парк культуры, Кировская |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | | нет | |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | нет | Регулируемые переходы | есть |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)  Перепады высоты на пути движения | нет  нет | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
| Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы на пути движения | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | есть |
| Поручни на имеющихся лестницах | - | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | | | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | | | | **Рекомендации по адаптации** | | **Примечание** | | **Условия при полной доступности** | | | | **Условия при частичной доступности** | | | | | | | | | **Кате-гории инва-лидов** | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | |
| **1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вход на территорию** (при наличии ограждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ширина прохода, калитки | | | 2м | | | |  | |  | | 0,9 м  и более | | | | Не менее  0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | | | | | | | | | К, О | |
| - \*информация об объекте | | | Отсутствует | | | |  | |  | | Имеется | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К, О,  С, Г | |
| **Автостоянка посетителей** (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*Расстояние до входа в здание | | | 32м | | | |  | |  | | 50 м  и менее | | | | Не более  250 м | | | | | | | | | К, О | |
| Количество машино-мест для инвалидов | | | 2 | | | |  | |  | | 5% и более | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К, О | |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | | | 3,5 | | | |  | |  | | 3,5м  и более | | | | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует | | | | | | | | | К | |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | | | 5,0 | | | |  | |  | | 5,0 м  и более | | | |  | | | | | | | | | К | |
| **Путь к входу в здание** (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ширина тротуара (пути движения) | | | 2,2м  Сужения 1,5м | | | |  | | |  | 1,5 м и более, допустимы сужения  до 0,9 м | | | | Не менее 1,2м,  допустимы сужения до 0,9 м | | | | | | | | | К | |
| -\*указатели направления движения | | | - | | | |  | | | вход в здание вблизи входа на территорию, вход хорошо заметен | Имеются | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К, Г | |
| - \*ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | | | имеется | | | |  | | | Возможен доступ с сопровождающим | Имеется | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | С | |
| - \*места отдыха | | | отсутствуют | | | |  | | |  | Имеются | | | | К, О | |
| **Открытая лестница (лестница на рельефе территории):отсутствует** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | |
| - высота подъема справочно | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| - \*поручни высота  Не требуются при высоте входной площадки  не более 0,45 м | | | - | | |  | | | |  | Как минимум с одной стороны на высоте  0,8-1,1 м. | | | | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | | | | | | | | | О, С | |
| -  тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | | | - | | |  | | | |  | За 0,6 м до марша | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | С | |
| -контрастная маркировка ступеней  (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | | | - | | |  | | | |  | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | | | | Отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | С | |
| **Пандус на рельефе отсутствует** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | | | - | | | |  | |  | | 0,8 м и менее | | | | не учитывается | | | | | | | | | К | |
| - уклон  Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. | | | - | | | |  | |  | | 8 % и менее,  для подъема  до 0,2 м – до 10% | | | | Не более  16,5 %,  на высоту до  0,45 м  не более 20% | | | | | | | | | К | |
| **Поручни с двух сторон**  **требуются** при подъеме более  0,15 м | | | - | | | |  | |  | | Наличие | | | | Отсутствие,  несоответствие | | | | | | | | |  | |
| - на высоте (нижний поручень) | | | - | | | |  | |  | | 0,7 – 0,9 м | | | | К | |
| -\*на высоте (верхний поручень) | | | - | | | |  | |  | | 0,8 – 1,0 м | | | | О | |
| **2. ВХОДНАЯ ГРУППА, ПОСТ №3 (специальный вход для доступа инвалидов в зону оказания услуг)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Крыльцо или входная площадка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Высота площадки  Справочно | | | **0,3м** Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.   * При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. * При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. * Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Габариты площадки (ширина)  **с пандусом** | | | 6,2м | | | |  | |  | | 1,5 м и более,  при автоматических дверях  не менее 1,2 м | | | | Не менее 1,2м,  при автоматических дверях  не менее  1,1 м | | | | | | | | | К | |
| Габариты площадки (глубина)  **с пандусом** | | | 6,0м | | | |  | |  | | 1,8 м и более,  не менее  1,2 м при автоматических дверях | | | | 1,5 м и более,  не менее  1,2 м при автоматических дверях | | | | | | | | | К | |
| Габариты площадки (ширина) **без пандуса** | | | 5м | | | |  | |  | | Не менее  1,5 м | | | | Не менее ширины входной двери | | | | | | | | | О, С | |
| Габариты площадки (глубина**) без пандуса** | | | 6м | | | |  | |  | | Не менее 1,5 м,  при втоматических дверях не менее 1,2 м | | | | Не учитывается | | | | | | | | | О, С | |
| \*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | | | - | | | |  | | Высота площадки 0,3 (две ступени) ограждение допустимо не выполнять | | Есть при высоте более 0,45 м, | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К, О, С | |
| \*Навес | | | Имеется | | | |  | |  | | Наличие | | | | К, О | |
| \*Информация об объекте  (сфера оказываемых услуг,  часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | | | Имеется  Знак доступности для инвалидов отсутствует | | | |  | |  | | Наличие | | | | Г | |
| **Лестница наружная (две ступени)** | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу  За 0,6 м до марша | | Отсутствует | | | | | Создать тактильную полосу перед маршем | | Возможен доступ с сопровождающим | | Имеется | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | С | |
| Маркировка ступеней | | Отсутствует | | | | | Создать маркировку ступенией | | Возможен доступ с сопровождающим | | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | С | |
| Поручни с двух сторон | | - | | | | |  | | Высота крыльца 0,3м | | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | | | | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | | | | | | | | | О, С | |
| - на высоте | | - | | | | |  | |  | | 0,8-1,1 м | | | | Допустимо несоответствие | | | | | | | | | О, С | |
| - \* завершения поручней за пределами марша | | - | | | | |  | |  | | Наличие | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | О, С | |
| - \*нетравмирующие окончания | | - | | | | |  | |  | | Наличие | | | | О, С | |
| **Пандус наружный** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100%  (0,3:3,8)х100 = 7,9% | | 7,9% | | | |  | | |  | | | 8 %  и менее | | | | | Не более 16,5% (9°) | | | | | | | | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | | 1,05м | | | |  | | |  | | | 0,9 м  и более | | | | | Не менее  0,85 м | | | | | | | | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | | 0,3м | | | |  | | |  | | | 0,8 м  и менее | | | | | Не ограничена | | | | | | | | К |
| **Разворотные площадки:**  (указываются габариты наименьшей) | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| -при въезде на пандус, длина | | 1,5 | | | |  | | |  | | | 1,2 м и более | | | | | не менее 1,0 м | | | | | | | | К |
| -при въезде на пандус, ширина | | 1,2 | | | |  | | |  | | | 1,2 м  и более | | | | | Менее 1,0 м | | | | | | | | К |
| -промежуточная прямая, длина | | - | | | |  | | |  | | | 1,2 м и более | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К |
| -промежуточная прямая, ширина | | - | | | |  | | |  | | | 0,9 м и более | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | | 2,2 | | | |  | | |  | | | 1,2 м  и более | | | | | Не менее  1,0 м  (допустима не горизонтальная) | | | | | | | | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | | 1,8 | | | |  | | |  | | | 1,2м  и более | | | | | При повороте  на 90°  не менее  1,0 м | | | | | | | | К |
| Поручни с двух сторон: | | имеются | | | |  | | |  | | | наличие | | | | | Отсутствие, несоответствие | | | | | | | |  |
| - на высоте (нижний поручень) | | 0,75 | | | |  | | |  | | | 0,7-0,9 м | | | | | К |
| - \*на высоте  (верхний поручень) | | 0,88 | | | |  | | |  | | | 0,8-1,0 м | | | | | О |
| - \*горизонтальные завершения поручней | | Имеются | | | |  | | |  | | | Имеются | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К |
| - \*нетравмирующие окончания | | Имеются | | | |  | | |  | | | Имеются | | | | | К, О |
| \*Нескользкое покрытие  (при намокании) | | - | | | |  | | |  | | | Наличие | | | | | К |
| **Наружный подъемник**  (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | | Отсутствует | | | |  | | |  | | | Наличие при необходимости | | | | | Мобильный подъемник при необходимости | | | | | | | | К |
| **\*Звуковой маяк у входа** | | Отсутствует | | | |  | | |  | | | Имеется | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | С |
| **Тамбур (двойной)** | | Имеется | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| Глубина общая | | 3м | | | |  | | |  | | | 1,5 м и более,  при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | | | | | Менее 1,5 м | | | | | | | | К |
| Ширина | | 5м | | | |  | | |  | | | 2,0 м  и более,  при автоматических дверях допустимо менее  2,0 м | | | | | Менее 2,0 м | | | | | | | | К |
| Двери распашные двухстворчатые , справочно | | Имеются | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| Двери автоматические, справочно | | Отсутствуют | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| - ширина дверного проема в свету (одной створки)  - ширина дверного проема в свету (двух створок) | | 0,9  1,8м | | | |  | | |  | | | 0,85 м  и более | | | | | Не менее  0,8 м | | | | | | | | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | | 0,01 | | | |  | | |  | | | 0,025 м  и менее | | | | | более 0,025 м | | | | | | | | К |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2. ВХОДНАЯ ГРУППА, ПОСТ №5 (запасной доступ инвалидов в зону оказания услуг)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Крыльцо или входная площадка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Высота площадки  Справочно | | **1,3м** Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.   * При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. * При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. * Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | | | | | | | | | | | | | | | | | Габариты площадки (ширина)  **с пандусом** | | 4м | | |  | |  | | 1,5 м и более,  при автоматических дверях  не менее 1,2 м | | | Не менее 1,2м,  при автоматических дверях  не менее  1,1 м | | | К | | | | Габариты площадки (глубина)  **с пандусом** | | 4,5м | | |  | |  | | 1,8 м и более,  не менее  1,2 м при автоматических дверях | | | 1,5 м и более,  не менее  1,2 м при автоматических дверях | | | К | | | | Габариты площадки (ширина) **без пандуса** | | 3,7м | | |  | |  | | Не менее  1,5 м | | | Не менее ширины входной двери | | | О, С | | | | Габариты площадки (глубина**) без пандуса** | | 3,8м | | |  | |  | | Не менее 1,5 м,  при втоматических дверях не менее 1,2 м | | | Не учитывается | | | О, С | | | | \*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | | Поручни отсутствуют, имеется бетонное сплошное ограждение высотой 1,8 | | |  | |  | | Есть при высоте более 0,45 м, | | | Допустимо отсутствие | | | К, О, С | | | | \*Навес | | Имеется | | |  | |  | | Наличие | | | К, О | | | | \*Информация об объекте  (сфера оказываемых услуг,  часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | | Имеется информация  Знак доступности для инвалидов отсутствует | | |  | |  | | Наличие | | | Г | | | | **Лестница наружная** | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу  За 0,6 м до марша | Отсутствует | | | | Создать тактильную полосу перед маршем | | Возможен доступ с сопровождающим | | Имеется | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | С | | | | Маркировка ступеней | Отсутствует | | | | Создать маркировку ступенией | | Возможен доступ с сопровождающим | | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | С | | | | Поручни с двух сторон | Поручни отсутствуют, имеется сплошное бетонное ограждение с одной стороны | | | |  | |  | | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | | | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | | | О, С | | | | - на высоте |  | | | |  | |  | | 0,8-1,1 м | | | Допустимо несоответствие | | | О, С | | | | - \* завершения поручней за пределами марша | отсутствует | | | |  | |  | | Наличие | | | Допустимо отсутствие | | | О, С | | | | - \*нетравмирующие окончания | отсутствует | | | |  | |  | | Наличие | | | О, С | | | | **Пандус наружный** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100% | 13% | | |  | | |  | | | 8 %  и менее | | | Не более 16,5% (9°) | | | К | | | Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | 1,0м | | |  | | |  | | | 0,9 м  и более | | | Не менее  0,85 м | | | К | | | Высота подъема одного марша (максимальная) | 0,8м | | |  | | |  | | | 0,8 м  и менее | | | Не ограничена | | | К | | | **Разворотные площадки:**  (указываются габариты наименьшей) |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | -при въезде на пандус, длина | 1,5 | | |  | | |  | | | 1,2 м и более | | | не менее 1,0 м | | | К | | | -при въезде на пандус, ширина | 1,2 | | |  | | |  | | | 1,2 м  и более | | | Менее 1,0 м | | | К | | | -промежуточная прямая, длина | - | | |  | | |  | | | 1,2 м и более | | | Допустимо отсутствие | | | К | | | -промежуточная прямая, ширина | - | | |  | | |  | | | 0,9 м и более | | | Допустимо отсутствие | | | К | | | -промежуточная с поворотом направления движения, длина | 1,1 | | |  | | |  | | | 1,2 м  и более | | | Не менее  1,0 м  (допустима не горизонтальная) | | | К | | | -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | 2,2 | | |  | | |  | | | 1,2м  и более | | | При повороте  на 90°  не менее  1,0 м | | | К | | | Поручни с двух сторон: | имеются | | |  | | |  | | | наличие | | | Отсутствие, несоответствие | | |  | | | - на высоте (нижний поручень) | 0,6 | | |  | | |  | | | 0,7-0,9 м | | | К | | | - \*на высоте  (верхний поручень) | 0,8 | | |  | | |  | | | 0,8-1,0 м | | | О | | | - \*горизонтальные завершения поручней | Имеются | | |  | | |  | | | Имеются | | | Допустимо отсутствие | | | К | | | - \*нетравмирующие окончания | Имеются | | |  | | |  | | | Имеются | | | К, О | | | \*Нескользкое покрытие  (при намокании) | - | | |  | | |  | | | Наличие | | | К | | | **Наружный подъемник**  (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | Отсутствует | | |  | | |  | | | Наличие при необходимости | | | Мобильный подъемник при необходимости | | | К | | | **\*Звуковой маяк у входа** | | | | Отсутствует | | |  | |  | | | Имеется | | | Допустимо отсутствие | | | С | | | **Тамбур** | | | | Отсутствует | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | Глубина | | | | - | | |  | |  | | | 1,5 м и более,  при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | | | Менее 1,5 м | | | К | | | Ширина | | | | - | | |  | |  | | | 2,0 м  и более,  при автоматических дверях допустимо менее  2,0 м | | | Менее 2,0 м | | | К | | | Двери распашные, справочно | | | | распашные | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | Двери автоматические, справочно | | | | - | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | - ширина дверного проема в свету | | | | 0,9 | | |  | |  | | | 0,85 м  и более | | | Не менее  0,8 м | | | К, О | | | - высота порога наружного, внутреннего | | | | 0,025 | | |  | |  | | | 0,025 м  и менее | | | более 0,025 м | | | К | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуг)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| **Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка ступеней | | - | | | |  | | |  | | | Имеется на проступи | | | | | Отсутствие, несоответствие | | | | | | | | С |
| Поручни с двух сторон: | | - | | | |  | | |  | | | Имеются как минимум с одной стороны | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | О, С |
| - на высоте | | - | | | |  | | |  | | | 0,8 – 1,1 м | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | О, С |
| -\* горизонтальные завершения поручня | | - | | | |  | | |  | | | Имеются | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания | | - | | | |  | | |  | | | Имеются | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | О, С |
| **Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина марша | | - | |  | | | | |  | | | 0,9 м и более | | | | | Не менее 0,85м | | | | | | | | К |
| Уклон | | - | |  | | | | |  | | | 8% и менее | | | | | Не более 20% | | | | | | | | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | | - | |  | | | | |  | | | 1,2 м  и более | | | | | Менее 1,0 м | | | | | | | | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | | - | |  | | | | |  | | | 1,2 м  и более | | | | | Менее 1,0 м | | | | | | | | К |
| **Поручни с двух сторон:** | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | | - | |  | | | | |  | | | 0,7 – 0,75 м | | | | | Допустимо отсутствие,  несоответствие | | | | | | К | | |
| - \*на высоте (верхний поручень) | | - | |  | | | | |  | | | 0,8 – 1,0 м | | | | | Допустимо отсутствие,  несоответствие | | | | | | К, О | | |
| - \*горизонтальные завершения поручней | | - | |  | | | | |  | | | Имеется | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | К | | |
| **Пандус переносной** | | отсутствует | |  | | | | |  | | | - | | | | | Наличие | | | | | | К | | |
| **Подъемник для инвалидов отсутствует** | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| - стационарный | | - | |  | | | | |  | | | наличие | | | | | - | | | | | | К | | |
| - мобильный | | - | |  | | | | |  | | | - | | | | | наличие | | | | | | К | | |
| **Коридоры/холлы** | | имеются | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Ширина полосы движения  ( с учетом мебели и оборудования) | | 1.7м  Сужения 1,1м | |  | | | | |  | | | 1,2 м  и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину  не более 1,0 м | | | | | Не менее 0,9м, допустимы сужения  до 0,8 м | | | | | | К | | |
| Разворотные площадки, глубина | | 2м | |  | | | | |  | | | 1,2 м и более | | | | | Менее 1,2м | | | | | | К | | |
| Разворотные площадки, ширина | | 2м | |  | | | | |  | | | 1,2 м  и менее | | | | | Менее 1,2м | | | | | | К | | |
| \*Указатели направления движения, входа, выхода | | Имеются | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | К, Г | | |
| \*Пиктограммы (доступность, вход, выход) | | Отсутствуют | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | К, Г | | |
| Речевые информаторы и маяки | | Отсутствуют | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | С | | |
| \*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | | Отсутствуют | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | Г | | |
| \*Аудиовизуальные информационно-справочные системы | | Отсутствуют | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | Г | | |
| \*Тактильная схема | | Отсутствует | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | С | | |
| \***Место отдыха и ожидания:** | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - места для сидения на каждом этаже | | Имеется | |  | | | | |  | | | Наличие | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | О | | | |
| - зона для коляски на каждом этаже | | Отсутствует | |  | | | | |  | | | Наличие | | | | | Допустимо отсутствие | | | | |
| \***Навесное оборудование**, выступ в зону движения | | 0 | |  | | | | |  | | | Необходимо отсутствие | | | | | Допустимо наличие | | | | | С | | | |
| **Лестница, перепады высот на этаже** (в коридорах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрастная маркировка ступеней | | Отсутствует | | | | Создать контрастную маркировку ступеней | | Возможен доступ в зал бокса с сопровождающим | | | | | | Есть на проступи | | | Отсутствует или не соответствует | | | | | С | | | |
| Поручни с двух сторон на лестнице | | Отсутствуют на лестнице с 5 ступенями | | | | Оборудовать поручнями с одной стороны | | Возможен в зал бокса доступ с сопровождающим | | | | | | Есть как минимум с одной стороны | | | Отсутствуют, не соответствуют.  Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | | | | | О | | | |
| - \*горизонтальные завершения поручней | | Отсутствуют | | | |  | |  | | | | | | имеются | | | отсутствуют | | | | | О | | | |
| **Пандус внутренний на этаже отсутствует** | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Ширина марша | | - | | | |  | |  | | | | | | 0,9 м и более | | | Не менее 0,85 м | | | | К | | | | |
| Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100% | | - | | | |  | |  | | | | | | 8 %  и менее | | | Не более  16,5 % | | | | К | | | | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | | - | | | |  | |  | | | | | | 1,2 м  и более | | | Не менее  1,0 м | | | | К | | | | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | | - | | | |  | |  | | | | | | 1,2 м  и более | | | Не менее  1,0 м | | | | К | | | | |
| **Поручни с двух сторон:** | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | - | | | | |  | |  | | | | | | 0,7 – 0,9 м | | | Отсутствие или несоответствие | | | | К | | | | |
| - \*на высоте (верхний поручень) | - | | | | |  | |  | | | | | | 0,85 – 1,0 м | | | О | | | | |
| **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка ступеней | Отсутствует | | | | Создать контрастную маркировку ступеней | | | Возможен доступ с сопровождающим | | | | | Есть на проступи | | | | Отсутствие или несоответствие | | | С | | | | | |
| Поручни с двух сторон:  - на высоте 0,8 – 0,1 м | Имеются | | | |  | | |  | | | | | Как минимум с одной стороны | | | | Отсутствие на части маршей, несоответствие | | | О, С  О, С | | | | | |
| - \*горизонтальные завершения | Отсутствуют | | | |  | | |  | | | | | Имеется | | | | Допустимо  отсутствие | | | О, С | | | | | |
| - \*нетравмирующие окончания | Имеются | | | |  | | |  | | | | | Имеется | | | | Допустимо  отсутствие | | | О, С | | | | | |
| - \*указатели номера этажа на поручне тактильные | Отсутствуют | | | | Создать указатели номера этажа на поручне тактильные | | | Возможен доступ с сопровождающим | | | | | Имеется | | | | Допустимо  отсутствие | | | С | | | | | |
| **Лифт пассажирский** | отсутствует | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Кабина:** | - | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| - длина | - | | | |  | | |  | | | | | 1,25 м и более | | | | Не менее 1,25 м | | К | | | | | | |
| - ширина | - | | | |  | | |  | | | | | 1,1 м и более | | | | Не менее 1,0 м | | К | | | | | | |
| - ширина дверного проема | - | | | |  | | |  | | | | | 0,8 м и более | | | | Не менее 0,75 м | | К | | | | | | |
| -\* поручни | - | | | |  | | |  | | | | | Имеется | | | | Допустимо  отсутствие | | О | | | | | | |
| \*Световая информация | - | | | |  | | |  | | | | | Имеется | | | | Г | | | | | | |
| \*Звуковая информация | - | | | |  | | |  | | | | | Имеется | | | | С | | | | | | |
| \*Знак доступности | - | | | |  | | |  | | | | | Наличие | | | | К | | | | | | |
| \*Указатели номера этажа напротив лифта | - | | | |  | | |  | | | | | Наличие | | | | К, Г | | | | | | |
| **4. Зона оказания услуги** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Обслуживание через окно/прилавок (администратор 1 этаж)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Высота рабочей поверхности | 0,9 | | | |  | | |  | | | | 0,8 – 1,1 м | | | | Допустимо  несоответствие | | | К | | | | | | |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | 2м | | | |  | | |  | | | | 1,25 м и более | | | | Не менее 1,2 м | | | К | | | | | | |
| **Обслуживание в кабинете отсутствует** | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина проема двери в свету | - | | | |  | | |  | | | | 0,8 м и более | | | | Не менее 0,75 м | | | К | | | | | | |
| Высота порога | - | | | |  | | |  | | | | 0,025 м и менее | | | | Более 0,025 м | | | К | | | | | | |
| Информация тактильная о назначении кабинета | - | | | |  | | |  | | | | На стене рядом с дверью | | | | На двери или отсутствует | | | С | | | | | | |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | - | | | |  | | |  | | | | На стене рядом с дверью | | | | Допустимо  отсутствие | | | К, О, С, Г | | | | | | |
| - \*размещение на высоте | - | | | |  | | |  | | | | 1,8 м и менее | | | | Не учитывается | | | К | | | | | | |
| - \*высота прописных букв | - | | | |  | | |  | | | | 0,016 м и более | | | | Не учитывается | | | С | | | | | | |
| Зона для кресла-коляски | - | | | |  | | |  | | | | не менее  1,2 х 0,9 м | | | | не менее  1,1 х 0,8 м | | | К | | | | | | |
| **Обслуживание с перемещением № отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | - | | | |  | | |  | | | | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м | | | | Не менее 0,9 м  с расширениями до 1,2 м | | | К | | | | | | |
| \*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) | - | | | |  | | |  | | | | 0,8 – 1,1 м | | | | Без ограничений | | | К | | | | | | |
| **Кабина индивидуального обслуживания** (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) **отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Длина | - | | | |  | | |  | | | | 1,8 м и более | | | 1,5 м | | | | К | | | | | | |
| Ширина | - | | | |  | | |  | | | | 1,6 м и более | | | 1,5 м | | | | К | | | | | | |
| Место для сидения | - | | | |  | | |  | | | | Имеются | | |  | | | | О | | | | | | |
| \*Крючки для костылей | - | | | |  | | | | Имеются | | | Допустимо отсутствие | | | О | | | | | | | |
| **Зал спортивный** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | 0 | | | |  | | |  | | | | 2% и более | | | Не менее одного места | | | К | | | | | | | |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | 0,9 | | | |  | | |  | | | | 1,2 м и более | | | Не менее 0,9 м | | | К | | | | | | | |
| Высота порога | 0,07 | | | | Занизить пороги | | |  | | | | 0,025 м и менее | | | Более 0,025 м | | | К | | | | | | | |
| Перепады высоты в помещениях | 0,16 | | | | Создать минипандус | | | При входе в зал бокса | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Информация тактильная о назначении помещения | Отсутствует | | | | Создать тактильную информацию о назначении помещения | | |  | | | | На стене рядом с дверью | | | На двери или отсутствует | | | С | | | | | | | |
| Информация визуальная контрастная о назначении помещения: | На стене рядом с дверью | | | |  | | |  | | | | На стене рядом с дверью | | | Допустимо  отсутствие | | | К, О, С, Г | | | | | | | |
| - \*размещение на высоте | 1,6 | | | |  | | |  | | | | 1,8 м и менее | | | Не учитывается | | | К | | | | | | | |
| - \*высота прописных букв | 0,015 | | | |  | | |  | | | | 0,016 м и более | | | Не учитывается | | | С | | | | | | | |
| Зона для кресла-коляски | 0 | | | |  | | |  | | | | не менее  1,2 х 0,9 м | | | не менее  1,1 х 0,8 м | | | К | | | | | | | |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха | два | | | |  | | |  | | | | 2 %  и более | | | Не учитывается | | | Г | | | | | | | |
| **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | Не требуется | | | |  | | |  | | | | Не требуется | | | Имеется | | | К | | | | | | | |
| **5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Санузел для посетителей** | Имеется | | | |  | | |  | | | | Имеется | | | - | | | Г | | | | | | | |
| **Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей** | Имеется (1 этаж) | | | |  | | |  | | | | Имеется | | | - | | |  | | | | | | | |
| \*Знак доступности помещения | Имеется | | | |  | | |  | | | | Имеется | | | Допустимо отсутствие | | | К | | | | | | | |
| Тактильная маркировка | Отсутствует | | | | Создать тактильную маркировку | | |  | | | | Имеется | | | С | | | | | | | |
| Ширина дверного проема | 1,0м | | | |  | | |  | | | | 0,8 м и более | | | Не менее 0,75 м | | | К, О | | | | | | | |
| **Раковина:** |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| - зона у раковины (глубина) | 1,4м | | | |  | | |  | | | | 1,2 м  и более | | | Не менее  0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение  кресла-коляски боком к раковине) | | | К | | | | | | | |
| - зона у раковины (ширина) | 2,5м | | | |  | | | | 0,8 м и более | | | К | | | | | | | |
| - \*высота раковины | 0,85 | | | |  | | |  | | | | 0,8 – 0,9 м | | | не более 0,9 м | | | К | | | | | | | |
| - \*опорный поручень | Отсутствует | | | | Установить опорные поручни | | |  | | | | Наличие | | | Допустимо  отсутствие | | | О | | | | | | | |
| **Кабины для инвалидов:** |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| - количество кабин | Одна | | | | | | |  | | | | справочно | | |  | | |  | | | | | | | |
| - \*знак доступности кабины | Имеется | | | |  | | |  | | | | Имеется | | | Отсутствует | | | К | | | | | | | |
| - ширина дверного проема | 1,1м | | | |  | | |  | | | | 0,8 м и более | | | Не менее 0,75 м | | | К, О | | | | | | | |
| Габариты санузла/кабины (длина) | 1,8 | | | |  | | |  | | | | 1,8 и более | | | 1,6 м | | | К | | | | | | | |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | 1,2 | | | |  | | |  | | | | 1,65 м  и более | | | 1,5 м | | | К | | | | | | | |
| Опорные поручни | Имеется | | | |  | | |  | | | | Имеется | | | Стационарный  у стены | | | К, О | | | | | | | |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | Отсутствуют | | | |  | | |  | | | | Имеются | | | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | | | К | | | | | | | |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | 0,8 | | | |  | | |  | | | | 0,8 м  и более | | | Не менее  0,75 м | | | К | | | | | | | |
| - \*крючки для костылей | Имеется | | | |  | | |  | | | | Наличие | | | Допустимо  отсутствие | | | О | | | | | | | |

**ВЫВОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов** | | | | | | |
| Наименование основных  структурных элементов объекта | Доступность для инвалидов | | | | | |
| **К**  (на кресле- коляске) | **О**  (с нарушением опорно-  двигательного аппарата) | | **С**  (с нарушением  зрения) | | **Г**  (с нарушением  слуха) |
| Территория объекта | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | | Доступна полностью |
| Входная группа | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна полностью | | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | | Доступна полностью |
| Пути движения | Не доступна | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | | Доступны частично |
| Зона оказания услуги | Не доступна | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | | Доступна полностью |
| Санитарно-бытовые помещения | Доступна частично (с сопровождающим) | Доступна частично (с сопровождающим) | | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | | Доступны полностью |
| **2. Доступность объекта для инвалидов** | | | | | | |
| Состояние доступности | Доступность для инвалидов | | | | | |
| **К** | **О** | **С** | | **Г** | |
| Доступность объекта | Не доступен (нет подъемных устройств на 2 этаж), Доступные зоны обслуживания только на 1 этаже | Доступен частично (доступ с сопровождающим) | Доступен частично (доступ с сопровождающим) | | Доступен частично (нет информационных экранов, аудиовизуальных систем и пр) | |
| Доступность услуги | Не доступна | Не доступна | Не доступна | | Не доступна | |
| **Доступность итоговая** | **Объект частично доступен – доступна часть объекта;**  Не доступен для группы К. Доступные зоны обслуживания группы К только на 1 этаже.  Доступен частично для групп О,С,Г. Доступ возможен, но с некоторыми затруднениями; возможно, потребуется помощь сопровождающего или персонала. | | | | | |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В соответствии с Уставом НП «Школа бокса «Торпедо» вправе оказывать услуги связанные с развитием видов спорта бокс и кикбоксинг, а в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н к занятиями этими видами спорта допускаются лица, имеющие 1-2 группу здоровья. В связи с этим НП «Школа бокса «Торпедо» не вправе оказывать услуги лицам, имеющим инвалидность и не отвечающим требованиям приказа МЗ РФ от 23.10.2020 №1144н

**В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие основные мероприятия:**

* на территории объекта - на автопарковке установить знак «парковка» и обновить разметку.
* на входной группе - Создать тактильную полосу перед маршем и маркировку ступеней,
* на путях передвижения - Создать контрастную маркировку ступеней, оборудовать поручнями лестницы (5 ступеней), рассмотреть техническую и конструктивную возможность объекта для создания подъемного устройства для инвалидов на 2 этаж.
* в зоне оказания услуги – установить минипандус на входе в зал бокса, заменить дверную коробку на входе в хол для понижения порога, создать тактильную информацию о назначении помещений, заменить ручки и обналичку дверных косяков на контрастные по цвету с дверным полотном.
* в санитарных помещениях 1 этаж – Установить опорные поручни на раковину, Создать тактильную маркировку в санузле для инвалидов.
* в санитарных помещениях 2 этаж - для обеспечения доступа групп К, О, С необходимо провести ремонт помещений с расширением площади, увеличением дверных проемов, установить твердое нескользящее покрытие в душевой, расположить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола, в туалетных кабинах и душевых установить кнопку вызова персонала, поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Указанные работы имеют смысл только при условии обеспечения доступа инвалидов к помещениям 2 этажа (организация подъемного устройства для инвалидов).

**Управленческое решение** (проект)

**Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | |  | | --- | | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Маршрут следования к объекту | Не нуждается |
| 2 | ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА | Индивидуальное решение |
| 3 | ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) | Индивидуальное решение с ТСР  Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (для создания подъемного устройства) |
| 5 | ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей | Индивидуальное решение с ТСР для 1 этажа  Технические решения невозможны для 2 этажа |
| 7 | |  | | --- | | Система информации на объекте (на всех зонах) | | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | **Все зоны и участки** | Индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

- согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

- согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да

- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да

- согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

- другое- нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - нет

