НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ШКОЛА БОКСА «ТОРПЕДО»

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры Хоккейный стадион «Торпедо»**

**Основные сведения по объекту**

**г. Нижний Новгород 17 августа 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование объекта* | Хоккейный стадион «Торпедо» Лит.А помещения: 88-90,93-101,43-45, 110.  |
| Фактический адрес  |  603004 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул .Лоскутова, д.10 |
| телефон. 8-(952)4647643 | Е-mail torpedobox57@mail.ru, kikbox-nn@mail.ru |
| Ведомственная принадлежность  | ПАО «ГАЗ» |
| Общая площадь объекта | 17002,8 кв. м |
| Наличие прилегающего земельного участка, площадь | Имеется, 17579 кв. м |
| Вид деятельности | дополнительное образование, физическая культура и спорт*,* спортивно- оздоровительная*,* деятельность спортивных объектов |
| Форма собственности объекта | частная  |
| Объем предоставляемых услуг | количество обслуживаемых посетителей/день 30, вместимость 40 |
|  |  |
| Размещение объекта Хоккейный стадион «Торпедо» Лит.А помещения: 88-90,93-101,43-45, 110 | Часть отдельно стоящего нежилого здания (помещения площадью 493,6 кв.м) |
| этажи, на которых оказываются услуги населению – 2 этаж |
| Количество и назначение входов для посетителей в помещения | Один главный вход для посетителей, в том числе инвалидов (пост №3) и дополнительный вход (пост №5)  |
| Год постройки | 1990 |
| Год последней реконструкции | - |
| Дата предстоящих плановых ремонтных работ на объекте: | 3-4 кв. 2021 |

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м  | **210м** | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | трамвай № 22, 417 остановка «пр.Кирова», троллейбус № 14,4,11 остановка «пр. Кирова», маршрутное такси 44, 75, 87 до ост. «пр. Кирова», автобус 11, 58,68,20,32,69 метро остановка Парк культуры, Кировская |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки  | нет |
| Наземные тактильные указатели перед переходами  | нет | Регулируемые переходы | есть |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)Перепады высоты на пути движения  |  нетнет | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
| Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы на пути движения  | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | есть |
| Поручни на имеющихся лестницах | - | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | нет |
| Поручни на имеющихся пандусах  | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая** **величина,** **наличие** | **Рекомендации по адаптации** | **Примечание** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)** |
| **Вход на территорию** (при наличии ограждения) |
| - ширина прохода, калитки  | 2м |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О |
| - \*информация об объекте  | Отсутствует  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| **Автостоянка посетителей** (при наличии) |
| \*Расстояние до входа в здание | 32м |  |  | 50 м и менее | Не более 250 м | К, О |
| Количество машино-мест для инвалидов | 2 |  |  | 5% и более | Допустимо отсутствие | К, О |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | 3,5 |  |  | 3,5м и более | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует | К |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | 5,0 |  |  | 5,0 м и более |  | К |
| **Путь к входу в здание** (для доступа в зону оказания услуг) |
| - ширина тротуара (пути движения) | 2,2мСужения 1,5м |  |  | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м | К |
| -\*указатели направления движения | - |  | вход в здание вблизи входа на территорию, вход хорошо заметен | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| - \*ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | имеется |  | Возможен доступ с сопровождающим | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| - \*места отдыха  | отсутствуют |  |  | Имеются | К, О |
| **Открытая лестница (лестница на рельефе территории):отсутствует** |  |  |  |
| - высота подъема справочно |  |  |  |  |  |
| - \*поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м | - |  |  | Как минимум с одной стороны на высоте0,8-1,1 м.  | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | О, С |
| -  тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)  | - |  |  | За 0,6 м до марша | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| -контрастная маркировка ступеней(крайних ступеней или края всех ступеней марша) | - |  |  | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| **Пандус на рельефе отсутствует** |  |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | - |  |  | 0,8 м и менее | не учитывается | К |
| - уклонФормула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%.  | - |  |  | 8 % и менее,для подъемадо 0,2 м – до 10% | Не более 16,5 %,на высоту до 0,45 м не более 20% | К |
| **Поручни с двух сторон****требуются** при подъеме более 0,15 м | - |  |  | Наличие  | Отсутствие, несоответствие |  |
| - на высоте (нижний поручень) | - |  |  | 0,7 – 0,9 м | К |
| -\*на высоте (верхний поручень) | - |  |  | 0,8 – 1,0 м | О |
| **2. ВХОДНАЯ ГРУППА, ПОСТ №3 (специальный вход для доступа инвалидов в зону оказания услуг)**  |
| **Крыльцо или входная площадка** |
| Высота площадки Справочно | **0,3м** Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.* При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.
* При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.
* Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.
 |
| Габариты площадки (ширина) **с пандусом** | 6,2м |  |  | 1,5 м и более,при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м | К |
| Габариты площадки (глубина) **с пандусом** | 6,0м |  |  | 1,8 м и более,не менее1,2 м при автоматических дверях  | 1,5 м и более, не менее1,2 м при автоматических дверях  | К |
| Габариты площадки (ширина) **без пандуса** | 5м |  |  | Не менее 1,5 м | Не менее ширины входной двери | О, С |
| Габариты площадки (глубина**) без пандуса** | 6м |  |  | Не менее 1,5 м,при втоматических дверях не менее 1,2 м | Не учитывается | О, С |
| \*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)  | -  |  | Высота площадки 0,3 (две ступени) ограждение допустимо не выполнять | Есть при высоте более 0,45 м,  | Допустимо отсутствие | К, О, С |
| \*Навес | Имеется  |  |  | Наличие | К, О |
| \*Информация об объекте(сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | Имеется Знак доступности для инвалидов отсутствует |  |  | Наличие | Г |
| **Лестница наружная (две ступени)** |  |  |  |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша | Отсутствует  | Создать тактильную полосу перед маршем | Возможен доступ с сопровождающим | Имеется  | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Маркировка ступеней | Отсутствует  | Создать маркировку ступенией | Возможен доступ с сопровождающим | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон | - |  | Высота крыльца 0,3м | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | О, С |
| - на высоте  | - |  |  | 0,8-1,1 м | Допустимо несоответствие | О, С |
| - \* завершения поручней за пределами марша | -  |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания | -  |  |  | Наличие | О, С |
| **Пандус наружный** |  |
| Уклон пандусав % = (H : L) х 100%(0,3:3,8)х100 = 7,9% | 7,9% |  |  | 8 % и менее | Не более 16,5% (9°) | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | 1,05м |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | 0,3м |  |  | 0,8 м и менее | Не ограничена | К |
| **Разворотные площадки:** (указываются габариты наименьшей) |  |  |  |  |  |  |
| -при въезде на пандус, длина | 1,5 |  |  | 1,2 м и более | не менее 1,0 м | К |
| -при въезде на пандус, ширина | 1,2 |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| -промежуточная прямая, длина | - |  |  | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная прямая, ширина | - |  |  | 0,9 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | 2,2 |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м(допустима не горизонтальная) | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | 1,8 |  |  | 1,2м  и более | При повороте на 90° не менее 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: | имеются |  |  | наличие | Отсутствие, несоответствие |  |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,75 |  |  | 0,7-0,9 м | К |
| - \*на высоте (верхний поручень) | 0,88 |  |  | 0,8-1,0 м | О |
| - \*горизонтальные завершения поручней | Имеются  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К |
| - \*нетравмирующие окончания | Имеются  |  |  | Имеются | К, О |
| \*Нескользкое покрытие (при намокании) | - |  |  | Наличие | К |
| **Наружный подъемник** (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | Отсутствует  |  |  | Наличие при необходимости | Мобильный подъемник при необходимости | К |
| **\*Звуковой маяк у входа**  | Отсутствует  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| **Тамбур (двойной)** | Имеется  |  |  |  |  |  |
| Глубина общая | 3м |  |  | 1,5 м и более,при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | Менее 1,5 м | К |
| Ширина | 5м |  |  | 2,0 м и более,при автоматических дверях допустимо менее2,0 м | Менее 2,0 м | К |
| Двери распашные двухстворчатые , справочно | Имеются  |  |  |  |  |  |
| Двери автоматические, справочно | Отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема в свету (одной створки)- ширина дверного проема в свету (двух створок) | 0,91,8м |  |  | 0,85 м и более | Не менее 0,8 м | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | 0,01 |  |  | 0,025 м и менее | более 0,025 м | К |
|

|  |
| --- |
| **2. ВХОДНАЯ ГРУППА, ПОСТ №5 (запасной доступ инвалидов в зону оказания услуг)** |
| **Крыльцо или входная площадка** |
| Высота площадки Справочно | **1,3м** Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.* При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.
* При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.
* Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.
 |
| Габариты площадки (ширина) **с пандусом** | 4м |  |  | 1,5 м и более,при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м | К |
| Габариты площадки (глубина) **с пандусом** | 4,5м |  |  | 1,8 м и более,не менее1,2 м при автоматических дверях  | 1,5 м и более, не менее1,2 м при автоматических дверях  | К |
| Габариты площадки (ширина) **без пандуса** | 3,7м |  |  | Не менее 1,5 м | Не менее ширины входной двери | О, С |
| Габариты площадки (глубина**) без пандуса** | 3,8м |  |  | Не менее 1,5 м,при втоматических дверях не менее 1,2 м | Не учитывается | О, С |
| \*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)  | Поручни отсутствуют, имеется бетонное сплошное ограждение высотой 1,8  |  |  | Есть при высоте более 0,45 м,  | Допустимо отсутствие | К, О, С |
| \*Навес | Имеется  |  |  | Наличие | К, О |
| \*Информация об объекте(сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | Имеется информацияЗнак доступности для инвалидов отсутствует |  |  | Наличие | Г |
| **Лестница наружная** |  |  |  |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша | Отсутствует  | Создать тактильную полосу перед маршем | Возможен доступ с сопровождающим | Имеется  | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Маркировка ступеней | Отсутствует  | Создать маркировку ступенией | Возможен доступ с сопровождающим | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон | Поручни отсутствуют, имеется сплошное бетонное ограждение с одной стороны |  |  | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | О, С |
| - на высоте  |  |  |  | 0,8-1,1 м | Допустимо несоответствие | О, С |
| - \* завершения поручней за пределами марша | отсутствует |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания | отсутствует  |  |  | Наличие | О, С |
| **Пандус наружный** |  |
| Уклон пандусав % = (H : L) х 100% | 13% |  |  | 8 % и менее | Не более 16,5% (9°) | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | 1,0м |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | 0,8м |  |  | 0,8 м и менее | Не ограничена | К |
| **Разворотные площадки:** (указываются габариты наименьшей) |  |  |  |  |  |  |
| -при въезде на пандус, длина | 1,5 |  |  | 1,2 м и более | не менее 1,0 м | К |
| -при въезде на пандус, ширина | 1,2 |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| -промежуточная прямая, длина | - |  |  | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная прямая, ширина | - |  |  | 0,9 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | 1,1 |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м(допустима не горизонтальная) | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | 2,2 |  |  | 1,2м  и более | При повороте на 90° не менее 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: | имеются |  |  | наличие | Отсутствие, несоответствие |  |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,6 |  |  | 0,7-0,9 м | К |
| - \*на высоте (верхний поручень) | 0,8 |  |  | 0,8-1,0 м | О |
| - \*горизонтальные завершения поручней | Имеются  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К |
| - \*нетравмирующие окончания | Имеются  |  |  | Имеются | К, О |
| \*Нескользкое покрытие (при намокании) | - |  |  | Наличие | К |
| **Наружный подъемник** (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | Отсутствует  |  |  | Наличие при необходимости | Мобильный подъемник при необходимости | К |
| **\*Звуковой маяк у входа**  | Отсутствует  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| **Тамбур** | Отсутствует  |  |  |  |  |  |
| Глубина | - |  |  | 1,5 м и более,при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | Менее 1,5 м | К |
| Ширина | - |  |  | 2,0 м и более,при автоматических дверях допустимо менее2,0 м | Менее 2,0 м | К |
| Двери распашные, справочно | распашные |  |  |  |  |  |
| Двери автоматические, справочно | - |  |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема в свету | 0,9 |  |  | 0,85 м и более | Не менее 0,8 м | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | 0,025 |  |  | 0,025 м и менее | более 0,025 м | К |

 |
| **3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуг)** |  |  |
| **Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует** |
| Маркировка ступеней | - |  |  | Имеется на проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: | - |  |  | Имеются как минимум с одной стороны | Допустимо отсутствие | О, С |
| - на высоте  | - |  |  | 0,8 – 1,1 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| -\* горизонтальные завершения поручня | - |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания | - |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| **Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует** |
| Ширина марша | - |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85м  | К |
| Уклон | - |  |  | 8% и менее | Не более 20% | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | - |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | - |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| **Поручни с двух сторон:** |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) | - |  |  | 0,7 – 0,75 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | К |
| - \*на высоте (верхний поручень) | - |  |  | 0,8 – 1,0 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | К, О |
| - \*горизонтальные завершения поручней  | - |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие  | К |
| **Пандус переносной**  | отсутствует |  |  | - | Наличие | К |
| **Подъемник для инвалидов отсутствует** |  |  |  |  |  |
| - стационарный  | - |  |  | наличие | - | К |
| - мобильный  | - |  |  | - | наличие | К |
| **Коридоры/холлы** | имеются |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования) | 1.7мСужения 1,1м |  |  | 1,2 ми более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м | К |
| Разворотные площадки, глубина | 2м |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,2м | К |
| Разворотные площадки, ширина | 2м |  |  | 1,2 м и менее | Менее 1,2м  | К |
| \*Указатели направления движения, входа, выхода | Имеются  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| \*Пиктограммы (доступность, вход, выход) | Отсутствуют  |  |  | Имеются | К, Г |
| Речевые информаторы и маяки | Отсутствуют  |  |  | Имеются | С |
| \*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | Отсутствуют  |  |  | Имеются | Г |
| \*Аудиовизуальные информационно-справочные системы | Отсутствуют  |  |  | Имеются | Г |
| \*Тактильная схема | Отсутствует  |  |  | Имеются | С |
| \***Место отдыха и ожидания:** |  |  |  |
| - места для сидения на каждом этаже | Имеется  |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| - зона для коляски на каждом этаже | Отсутствует  |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие |
| \***Навесное оборудование**, выступ в зону движения | 0 |  |  | Необходимо отсутствие | Допустимо наличие | С |
| **Лестница, перепады высот на этаже** (в коридорах) |
| Контрастная маркировка ступеней | Отсутствует  | Создать контрастную маркировку ступеней | Возможен доступ в зал бокса с сопровождающим | Есть на проступи | Отсутствует или не соответствует | С |
| Поручни с двух сторон на лестнице | Отсутствуют на лестнице с 5 ступенями  | Оборудовать поручнями с одной стороны | Возможен в зал бокса доступ с сопровождающим | Есть как минимум с одной стороны | Отсутствуют, не соответствуют.Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | О |
| - \*горизонтальные завершения поручней | Отсутствуют  |  |  | имеются | отсутствуют | О |
| **Пандус внутренний на этаже отсутствует** |  |  |  |
| Ширина марша | - |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м | К |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% | - |  |  | 8 % и менее | Не более 16,5 % | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | - |  |  | 1,2 ми более | Не менее 1,0 м  | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | - |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м  | К |
| **Поручни с двух сторон:** |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) | - |  |  | 0,7 – 0,9 м | Отсутствие или несоответствие | К |
| - \*на высоте (верхний поручень) | - |  |  | 0,85 – 1,0 м | О |
| **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) |
| Маркировка ступеней | Отсутствует  | Создать контрастную маркировку ступеней | Возможен доступ с сопровождающим | Есть на проступи | Отсутствие или несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м | Имеются  |  |  | Как минимум с одной стороны | Отсутствие на части маршей, несоответствие | О, СО, С |
| - \*горизонтальные завершения  | Отсутствуют  |  |  | Имеется | Допустимоотсутствие | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания | Имеются  |  |  | Имеется | Допустимоотсутствие | О, С |
| - \*указатели номера этажа на поручне тактильные | Отсутствуют  | Создать указатели номера этажа на поручне тактильные  | Возможен доступ с сопровождающим | Имеется | Допустимоотсутствие | С |
| **Лифт пассажирский**  | отсутствует |  |  |  |
| **Кабина:** | - |  |  |  |  |  |
| - длина | - |  |  | 1,25 м и более | Не менее 1,25 м  | К |
| - ширина | - |  |  | 1,1 м и более | Не менее 1,0 м | К |
| - ширина дверного проема | - |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| -\* поручни | - |  |  | Имеется | Допустимоотсутствие | О |
| \*Световая информация  | - |  |  | Имеется | Г |
| \*Звуковая информация  | - |  |  | Имеется | С |
| \*Знак доступности | - |  |  | Наличие | К |
| \*Указатели номера этажа напротив лифта  | - |  |  | Наличие | К, Г |
| **4. Зона оказания услуги** |  |  |
| **Обслуживание через окно/прилавок (администратор 1 этаж)** |
| Высота рабочей поверхности  | 0,9 |  |  | 0,8 – 1,1 м | Допустимонесоответствие | К |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | 2м |  |  | 1,25 м и более | Не менее 1,2 м  | К |
| **Обслуживание в кабинете отсутствует** |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету | - |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| Высота порога | - |  |  | 0,025 м и менее | Более 0,025 м | К |
| Информация тактильная о назначении кабинета | - |  |  | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | - |  |  | На стене рядом с дверью | Допустимоотсутствие | К, О, С, Г |
| - \*размещение на высоте | - |  |  | 1,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - \*высота прописных букв | - |  |  | 0,016 м и более | Не учитывается | С |
| Зона для кресла-коляски | - |  |  | не менее 1,2 х 0,9 м | не менее 1,1 х 0,8 м | К |
| **Обслуживание с перемещением № отсутствует** |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | - |  |  | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м | Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м | К |
| \*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) | - |  |  | 0,8 – 1,1 м | Без ограничений | К |
| **Кабина индивидуального обслуживания** (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) **отсутствует** |
| Длина  | - |  |  | 1,8 м и более | 1,5 м | К |
| Ширина | - |  |  | 1,6 м и более | 1,5 м | К |
| Место для сидения | - |  |  | Имеются |  | О |
| \*Крючки для костылей  | - |  | Имеются | Допустимо отсутствие | О |
| **Зал спортивный** |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | 0 |  |  | 2% и более  | Не менее одного места | К |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | 0,9 |  |  | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м | К |
| Высота порога | 0,07 | Занизить пороги |  | 0,025 м и менее | Более 0,025 м | К |
| Перепады высоты в помещениях | 0,16 | Создать минипандус | При входе в зал бокса |  |  |  |
| Информация тактильная о назначении помещения | Отсутствует  | Создать тактильную информацию о назначении помещения |  | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |
| Информация визуальная контрастная о назначении помещения: | На стене рядом с дверью |  |  | На стене рядом с дверью | Допустимоотсутствие | К, О, С, Г |
| - \*размещение на высоте | 1,6 |  |  | 1,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - \*высота прописных букв | 0,015 |  |  | 0,016 м и более | Не учитывается  | С |
| Зона для кресла-коляски | 0 |  |  | не менее 1,2 х 0,9 м | не менее 1,1 х 0,8 м | К |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха  | два |  |  | 2 %и более | Не учитывается | Г |
| **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | Не требуется  |  |  | Не требуется | Имеется | К |
| **5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** |  |
| **Санузел для посетителей**  | Имеется  |  |  | Имеется | - | Г |
| **Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей** | Имеется (1 этаж) |  |  | Имеется | - |  |
| \*Знак доступности помещения  | Имеется  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Тактильная маркировка  | Отсутствует  | Создать тактильную маркировку  |  | Имеется | С |
| Ширина дверного проема  | 1,0м |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| **Раковина:**  |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (глубина) | 1,4м |  |  | 1,2 м и более | Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположениекресла-коляски боком к раковине) | К |
| - зона у раковины (ширина) | 2,5м |  | 0,8 м и более | К |
| - \*высота раковины  | 0,85 |  |  | 0,8 – 0,9 м | не более 0,9 м | К |
| - \*опорный поручень | Отсутствует  | Установить опорные поручни  |  | Наличие | Допустимоотсутствие | О |
| **Кабины для инвалидов:** |  |  |  |  |  |  |
| - количество кабин | Одна  |  | справочно |  |  |
| - \*знак доступности кабины  | Имеется  |  |  | Имеется | Отсутствует | К |
| - ширина дверного проема | 1,1м  |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| Габариты санузла/кабины (длина) | 1,8 |  |  | 1,8 и более | 1,6 м | К |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | 1,2 |  |  | 1,65 ми более | 1,5 м | К |
| Опорные поручни | Имеется  |  |  | Имеется | Стационарный у стены | К, О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | Отсутствуют  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | К |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | 0,8 |  |  | 0,8 ми более | Не менее0,75 м | К |
| - \*крючки для костылей  | Имеется  |  |  | Наличие | Допустимоотсутствие | О |

**ВЫВОДЫ**

|  |
| --- |
| **1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов** |
| Наименование основных структурных элементов объекта | Доступность для инвалидов  |
| **К**(на кресле- коляске) | **О**(с нарушением опорно-двигательного аппарата) | **С**(с нарушениемзрения) | **Г**(с нарушениемслуха) |
| Территория объекта | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна полностью |
| Входная группа | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна полностью | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна полностью |
| Пути движения | Не доступна | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступны частично  |
| Зона оказания услуги  | Не доступна | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна полностью |
| Санитарно-бытовые помещения | Доступна частично (с сопровождающим) | Доступна частично (с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступны полностью |
| **2. Доступность объекта для инвалидов** |
| Состояние доступности  | Доступность для инвалидов |
| **К** | **О** | **С** | **Г** |
| Доступность объекта | Не доступен (нет подъемных устройств на 2 этаж), Доступные зоны обслуживания только на 1 этаже | Доступен частично (доступ с сопровождающим) | Доступен частично (доступ с сопровождающим) | Доступен частично (нет информационных экранов, аудиовизуальных систем и пр) |
| Доступность услуги | Не доступна | Не доступна | Не доступна | Не доступна |
| **Доступность итоговая** | **Объект частично доступен – доступна часть объекта;** Не доступен для группы К. Доступные зоны обслуживания группы К только на 1 этаже. Доступен частично для групп О,С,Г. Доступ возможен, но с некоторыми затруднениями; возможно, потребуется помощь сопровождающего или персонала. |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В соответствии с Уставом НП «Школа бокса «Торпедо» вправе оказывать услуги связанные с развитием видов спорта бокс и кикбоксинг, а в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н к занятиями этими видами спорта допускаются лица, имеющие 1-2 группу здоровья. В связи с этим НП «Школа бокса «Торпедо» не вправе оказывать услуги лицам, имеющим инвалидность и не отвечающим требованиям приказа МЗ РФ от 23.10.2020 №1144н

**В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие основные мероприятия:**

* на территории объекта - на автопарковке установить знак «парковка» и обновить разметку.
* на входной группе - Создать тактильную полосу перед маршем и маркировку ступеней,
* на путях передвижения - Создать контрастную маркировку ступеней, оборудовать поручнями лестницы (5 ступеней), рассмотреть техническую и конструктивную возможность объекта для создания подъемного устройства для инвалидов на 2 этаж.
* в зоне оказания услуги – установить минипандус на входе в зал бокса, заменить дверную коробку на входе в хол для понижения порога, создать тактильную информацию о назначении помещений, заменить ручки и обналичку дверных косяков на контрастные по цвету с дверным полотном.
* в санитарных помещениях 1 этаж – Установить опорные поручни на раковину, Создать тактильную маркировку в санузле для инвалидов.
* в санитарных помещениях 2 этаж - для обеспечения доступа групп К, О, С необходимо провести ремонт помещений с расширением площади, увеличением дверных проемов, установить твердое нескользящее покрытие в душевой, расположить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола, в туалетных кабинах и душевых установить кнопку вызова персонала, поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Указанные работы имеют смысл только при условии обеспечения доступа инвалидов к помещениям 2 этажа (организация подъемного устройства для инвалидов).

**Управленческое решение** (проект)

 **Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп |

|  |
| --- |
| **Основные структурно-функциональные зоны объекта**  |

 | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Маршрут следования к объекту | Не нуждается |
| 2 | ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА | Индивидуальное решение |
| 3 | ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) | Индивидуальное решение с ТСР Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (для создания подъемного устройства) |
| 5 | ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей | Индивидуальное решение с ТСР для 1 этажаТехнические решения невозможны для 2 этажа |
| 7 |

|  |
| --- |
| Система информации на объекте (на всех зонах)  |

 | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | **Все зоны и участки** | Индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

- согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

- согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да

- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да

- согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

- другое- нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - нет

