

 Приложение 1

 к Акту обследования ОСИ

 17 августа 2021г

I Результаты обследования:

1 Территории, прилегающей к зданию (участка)

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименованиефункционально-планировочногоэлемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптацииобъектов |
| есть/ нанет | Условия | Содержание | Значимо дляинвалида(катего-рия) | Содержание | Видыработ |
| Полной доступности | По факту |
| 1 | Вход (входы) натерриторию | есть |  |  | Отсутствуюттактильныесредства напокрытиипешеходногопути | С | Нанесениетактильныхсредств | ТСР |
| 2 | Путь (пути)движения натерритории | есть |  |  | Отсутствуюттактильныесредства напокрытиипешеходногопути | С,О | Нанесениетактильныхсредств | ТСР |
| 3 | Лестница(наружная) | есть |  |  | Отсутствуюттактильныесредства напокрытиилестницы, нескользящеепокрытие | С ,О | Нанесениетактильныхсредств на путидвижения | ТСР |
| 4 | Пандус(наружный) | есть |  |  |  | К |  |  |
| 5 | Автостоянка ипарковка(специальные места «Для инвалидов») | есть |  |  | на автопарковке отсутствует знак «парковка», стерлась разметка | К,О | на автопарковке установить знак «парковка» и обновить разметку | ТСР |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне | Тактильные средства на покрытиипешеходных путей, на автопарковке установить знак «парковка» и обновить разметку | К,О,С |  |  |

 II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояниедоступности\*(к пункту 3.4 Актаобследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Актаобследования ОСИ |
| № наплане | № фото |
| Территория, прилегающая кзданию | ДЧ-И для С, К,О,ДП-И для Г |  |  | индивидуальное решениес ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Необходимо нанесение тактильных средства на пути движения к зданию, на автопарковке установить знак «парковка» и обновить разметку.



 Приложение 2

 к Акту обследования ОСИ

 17 августа 2021г

I Результаты обследования:

2. Входной группы объекта

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименованиефункционально-планировочногоэлемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптацииобъектов |
| есть/ нанет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида(катего-рия) | Содержание | Видыработ |
| 1 | Лестница(наружная) | есть |  |  | Первая и последняяступенине окрашеныконтрастным цветом,передлестницей нетполосы из тактильнойплитки. | С,К,О | Нанесениетактильныхсредствустановитьнескользящеепокрытие, | ТР |
| 2 | Пандус(наружный) | есть |  |  | Нет нескользящего покрытия на пандусе и разворотной площадке | К | Создать нескользящее покрытие на пандусе и разворотной площадке |  |
| 3 | Входнаяплощадка(перед дверью) | есть |  |  | Отсутствуютнескользящеепокрытие | С,К,О | Установитьнескользящеепокрытие | ТР |
| 4 | Дверь распашная(входная) | есть |  |  | Отсутствует кнопкавызова персонала сознаком «Инвалид». | К,О,С | Установитькнопкувызова персонала со знаком«Инвалид» | ТР |
| 5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне | Нескользящее покрытие входной площадки : твердое не допускается,скольжение при намокании имеет поперечный уклон в пределах 1-2% . Первую и последнюю ступени окрасить контрастным цветом, Кнопка вызова персонала со знаком «Инвалид» , Установить нескользкое покрытие на пандус и разворотные площадки |

 II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояниедоступности\*(к разделу «Выводы» Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к разделу «Управленческое решение» Актаобследования ОСИ |
| № наплане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ-И для С, КДП-И для О, Г |  |  | индивидуальное решениес ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Выполнить ремонт площадки, установить твердое нескользящее покрытие, первую и последнюю ступени окрасить контрастным цветом, нанесение тактильных средств.



 Приложение 3

 к Акту обследования ОСИ

 17 августа 2021г

I Результаты обследования:

3 Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименованиефункционально-планировочногоэлемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптацииобъектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида(катего-рия) | Содержание | Видыработ |
| 1 | Коридорвестибюль, зонаожидания, | есть |  |  | Отсутствуюттактильные средства | С, | Нанесениетактильныхсредств | ТР |
| 2 | Лестница(внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пандус (внутриздания)  | нет |  |  |  | К |  | ТР |
| 4 | Лифтпассажирский(или подъемник)  | нет |  |  |  | К,О,С |  | ТР |
| 5 | Дверь | есть |  |  | Высота порогапревышает 0,07 м, невыделеныконтрастным цветомдверные проемы. | К,С |  | ТР |
| 6 | Пути эвакуации(в т. ч. зоныбезопасности) | есть |  |  | Отсутствиетактильнойпредупредительнойинформации опрепятствии | К, С | Выполнитьработы понанесениютактильнойинформации. | ТР |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне | Обеспечить наличие тактильной предупредительной информации о препятствии, выделение контрастным цветом дверных проемов. Создать контрастную маркировку ступеней, оборудовать поручнями лестницы (5 ступеней), рассмотреть техническую и конструктивную возможность объекта для создания подъемного устройства для инвалидов на 2 этаж. |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояниедоступности\*(к разделу «Выводы Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к разделу «Управленческое решение» Актаобследования ОСИ |
| № наплане | № фото |
| Пути движениявнутри здания (в том числе путейэвакуации) | ВНД для К,ДЧ-И дляО, С, Г |  |  | Индивидуальное решение с ТСР ;Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (для создания подъемного устройства) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, выделение контрастным цветом дверных проемов, Создать контрастную маркировку ступеней, оборудовать поручнями лестницы (с 5 ступенями), рассмотреть техническую и конструктивную возможность объекта для создания подъемного устройства для инвалидов на 2 этаж.



 Приложение 4

 к Акту обследования ОСИ

 17 августа 2021г

I Результаты обследования:

4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименованиефункционально-планировочногоэлемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптацииобъектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида(катего-рия) | Содержание | Видыработ |
| 1 | Кабинетнаяформаобслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Зальная формаобслуживания | есть |  |  | Не выделеныконтрастнымцветом дверныепроемы, дверныеручки одногоцвета с двернымполотном, в залебоксаимеется порогвысотой более0,025 м. (0,07) и перепад высоты пола 0,16м | СКО | Замена ручекна контрастныепо цвету сдвернымполотном .Выделениеконтрастнымцветомдверногопроема,занижениевысотыпорога, минипандус | ТР |
| 3 | Прилавочнаяформаобслуживания  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Формаобслуживания сперемещениемпо маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабинаиндивидуальногообслуживания | нет |  |  | . |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне | установить минипандус на входе в зал бокса, заменить дверную коробку на входе в хол для понижения порога, создать тактильную информацию о назначении помещений, заменить ручки и обналичку дверных косяков на контрастные по цвету с дверным полотном  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояниедоступности\*(к разделу «Выводы» Актаобследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к разделу «Управленческое решение» Актаобследования ОСИ |
| № наплане | № фото |
| зона обслуживания инвалидов | ВНД для К; ДЧ-И для О,С;ДП-И для Г |  |  | Индивидуальное решение с ТСР  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания необходимо заменить ручки и обналичку дверных косяков на контрастные по цвету с дверным полотном, занизить пороги, создать минипандус на входе в зал бокса, создать тактильную информацию о назначении помещения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В соответствии с Уставом НП «Школа бокса «Торпедо» вправе оказывать услуги связанные с развитием видов спорта бокс и кикбоксинг, а в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н к занятиями этими видами спорта допускаются лица, имеющие 1-2 группу здоровья. В связи с этим НП «Школа бокса «Торпедо» не вправе оказывать услуги лицам, имеющим инвалидность и не отвечающим требованиям приказа МЗ РФ от 23.10.2020 №1144н.



 Приложение 5

 к Акту обследования ОСИ

 17 августа 2021г

I Результаты обследования:

5 Санитарно-гигиенических помещений

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименованиефункционально-планировочногоэлемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптацииобъектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида(катего-рия) | Содержание | Видыработ |
| 1 | Туалетнаякомната | Есть, на 2 этаже для инвалидов не предназначена, на 1 этаже специальная для инвалидов |  |  | Туалетная кабина для инвалидов -Отсутствуюттактильныесредства напокрытии,нескользящеепокрытие.Неткнопки вызоваперсонала. Нет опорных поручней на раковине. | КСО | Нанеститактильноепокрытие,нескользящегопокрытия.Установитьвыключатели навысоте не более0,8 м от пола.Установитькнопку вызоваперсонала,крючки дляодежды, костылейи другихпринадлежностей. | ТР |
| 2 |  Душевая/комната | есть |  |  | Отсутствуюттактильныесредства напокрытии,нескользящеепокрытие.Выключателирасположены навысоте 1,5 м отуровня пола. Неткнопки вызоваперсонала. Нетпоручней, завышены пороги   | СКО | Установитькнопку вызоваперсонала,крючки дляодежды костылей и другихпринадлежнос-тей. | ТР |
| 3 | Бытоваякомната(гардеробная) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне | Размеры не менее 1,65 на 1,8 м.Проход к месту не менее 1,8 м.Выключатели и розетки впомещениях – на высоте 0,8 м отуровня пола. Наличие поручней,крючков для одежды, костылей ит.д., наличие кнопки вызова персонала | Установить выключатели на высоте не выше 0,8 м от уровня пола.Установить кнопку вызова персонала,крючки для одежды, костылей и другихпринадлежностей. |

 II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояниедоступности\*(к разделу «Выводы» Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к разделу «Управленческое решение» Актаобследования ОСИ |
| № наплане | № фото |
| Санитарно-гигиеническиепомещения | 2 этаж ВНД- К,О,С1 этаж ДЧ-И(К, О, С)ДП-И для Г |  |  | Индивидуальное решение с ТСР для 1 этажаТехнические решения невозможны для 2 этажа  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: для обеспечения доступа групп К, О, С в санитарно-гигиенические помещения 2 этажа необходимо провести ремонт помещений с расширением площади, увеличением дверных проемов, установить твердое нескользящее покрытие в душевой, расположить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола, в туалетных кабинах и душевых установить кнопку вызова персонала, поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. На 1 этаже Установить опорные поручни на раковину, Создать тактильную маркировку в санузле.



 Приложение 6

 к Акту обследования ОСИ

 17 августа 2021г

I Результаты обследования:

6 Системы информации на объекте

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименованиефункционально-планировочногоэлемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптацииобъектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида(катего-рия) | Содержание | Видыработ |
| 1 | Визуальныесредства | есть |  |  | Отсутствуюттифлотехническиесредства полученияинформации | С | Разместитьтифлотехничес-кие средства вместахполученияинформации | ИР |
| 2 |  Акустическиесредства | нет |  |  | Отсутствуют речевые информаторы | С | Рассмотреть возможность установки | ТР |
| 3 | Тактильныесредства | нет |  |  | Отсутствует тактильная схема, наличие носит рекомендательный характер и при определении доступности не учитываетсяИнформация тактильная о назначении помещения, Тактильная маркировка в санузлах | С | Создать тактильную информацию о назначении помещения; создать тактильную маркировку в санузлах | ТР |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне | Наличие тактильных и тифлотехническихсредств получения информации | Установитьтактильные итифлотехничес-кие средстваполученияинформации |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояниедоступности\*(К разделу «Выводы» Актаобследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*(к разделу «Управленческое решение» Актаобследования ОСИ) |
| № наплане | № фото |
| Системыинформации наобъекте | ДЧ-И для С |  |  | Индивидуальное решение сТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: установка информационных систем, адаптированных для людей с ограниченными зрительными возможностями.



Приложение 7

к Акту обследования ОСИ

 17 августа 2021г

**Перечень нормативных документов**

**При составлении Акта использованы следующие документы:**

• Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

 • «Технический регламент о безопасности лифтов». Утв. Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009г. №782

 • СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

• СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

• СП 35-103- 2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

• СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

• СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

 • СП 136.13330 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СП35-101;

 • СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»;

• СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

• ГОСТ Р 12.4.026-2001. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

 • ГОСТ Р 50602-93. Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры

• ГОСТ Р 51256-99. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

• ГОСТ Р 51261-99. Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования

• ГОСТ Р 51264-99. Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия

• ГОСТ Р 51630-2000. Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов. Технические требования доступности

• ГОСТ Р 51631-2008. Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения

 • ГОСТ Р 51671-2000. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности

• ГОСТ Р 52131-2003. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования

• ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования

•Пособие по обследованию и заполнению анкеты доступности для инвалидов общественных зданий, Правительство Москвы, М., 2014

•Приказ Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи"