

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

17 августа 2021г

I Результаты обследования:

1 Территории, прилегающей к зданию (участка)

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование  функционально-  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации  объектов | |
| есть/ на  нет | Условия | | Содержание | Значимо для  инвалида  (катего-рия) | Содержание | Виды  работ |
| Полной доступности | По факту |
| 1 | Вход (входы) на  территорию | есть |  |  | Отсутствуют  тактильные  средства на  покрытии  пешеходного  пути | С | Нанесение  тактильных  средств | ТСР |
| 2 | Путь (пути)  движения на  территории | есть |  |  | Отсутствуют  тактильные  средства на  покрытии  пешеходного  пути | С,О | Нанесение  тактильных  средств | ТСР |
| 3 | Лестница  (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют  тактильные  средства на  покрытии  лестницы, нескользящее  покрытие | С ,О | Нанесение  тактильных  средств на пути  движения | ТСР |
| 4 | Пандус  (наружный) | есть |  |  |  | К |  |  |
| 5 | Автостоянка и  парковка  (специальные места «Для инвалидов») | есть |  |  | на автопарковке отсутствует знак «парковка», стерлась разметка | К,О | на автопарковке установить знак «парковка» и обновить разметку | ТСР |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | Тактильные средства на покрытии  пешеходных путей,  на автопарковке установить знак «парковка» и обновить разметку | | | | К,О,С |  |  |


II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (к пункту 3.4 Акта  обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта  обследования ОСИ |
| № на  плане | № фото |
| Территория, прилегающая к  зданию | ДЧ-И для С, К,О,  ДП-И для Г |  |  | индивидуальное решение  с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Необходимо нанесение тактильных средства на пути движения к зданию, на автопарковке установить знак «парковка» и обновить разметку.



Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

17 августа 2021г

I Результаты обследования:

2. Входной группы объекта

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование  функционально-  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации  объектов | |
| есть/ на  нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для  инвалида  (катего-рия) | Содержание | Виды  работ |
| 1 | Лестница  (наружная) | есть |  |  | Первая и последняя  ступени  не окрашены  контрастным цветом,  перед  лестницей нет  полосы из тактильной  плитки. | С,К,О | Нанесение  тактильных  средств  установить  нескользящее  покрытие, | ТР |
| 2 | Пандус  (наружный) | есть |  |  | Нет нескользящего покрытия на пандусе и разворотной площадке | К | Создать нескользящее покрытие на пандусе и разворотной площадке |  |
| 3 | Входная  площадка  (перед дверью) | есть |  |  | Отсутствуют  нескользящее  покрытие | С,К,О | Установить  нескользящее  покрытие | ТР |
| 4 | Дверь распашная  (входная) | есть |  |  | Отсутствует кнопка  вызова персонала со  знаком «Инвалид». | К,О,С | Установить  кнопку  вызова персонала со знаком  «Инвалид» | ТР |
| 5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | Нескользящее покрытие входной площадки : твердое не допускается,  скольжение при намокании имеет поперечный уклон в пределах 1-2% .  Первую и последнюю ступени окрасить контрастным цветом, Кнопка вызова персонала со знаком «Инвалид» , Установить нескользкое покрытие на пандус и разворотные площадки | | | | | | |


II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (к разделу «Выводы» Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к разделу «Управленческое решение» Акта  обследования ОСИ |
| № на  плане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ-И для С, К  ДП-И для О, Г |  |  | индивидуальное решение  с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Выполнить ремонт площадки, установить твердое нескользящее покрытие, первую и последнюю ступени окрасить контрастным цветом, нанесение тактильных средств.



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

17 августа 2021г

I Результаты обследования:

3 Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование  функционально-  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации  объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для  инвалида  (катего-рия) | Содержание | Виды  работ |
| 1 | Коридор  вестибюль, зона  ожидания, | есть |  |  | Отсутствуют  тактильные средства | С, | Нанесение  тактильных  средств | ТР |
| 2 | Лестница  (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пандус (внутри  здания) | нет |  |  |  | К |  | ТР |
| 4 | Лифт  пассажирский  (или подъемник) | нет |  |  |  | К,О,С |  | ТР |
| 5 | Дверь | есть |  |  | Высота порога  превышает 0,07 м, не  выделены  контрастным цветом  дверные проемы. | К,С |  | ТР |
| 6 | Пути эвакуации  (в т. ч. зоны  безопасности) | есть |  |  | Отсутствие  тактильной  предупредительной  информации о  препятствии | К, С | Выполнить  работы по  нанесению  тактильной  информации. | ТР |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | Обеспечить наличие тактильной предупредительной информации о препятствии, выделение контрастным цветом дверных проемов. Создать контрастную маркировку ступеней, оборудовать поручнями лестницы (5 ступеней), рассмотреть техническую и конструктивную возможность объекта для создания подъемного устройства для инвалидов на 2 этаж. | | | | | | |


II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (к разделу «Выводы Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к разделу «Управленческое решение» Акта  обследования ОСИ |
| № на  плане | № фото |
| Пути движения  внутри здания (в том числе путей  эвакуации) | ВНД для К,  ДЧ-И дляО, С, Г |  |  | Индивидуальное решение с ТСР ;  Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (для создания подъемного устройства) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, выделение контрастным цветом дверных проемов, Создать контрастную маркировку ступеней, оборудовать поручнями лестницы (с 5 ступенями), рассмотреть техническую и конструктивную возможность объекта для создания подъемного устройства для инвалидов на 2 этаж.



Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

17 августа 2021г

I Результаты обследования:

4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование  функционально-  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации  объектов | |
| есть/  нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для  инвалида  (катего-рия) | Содержание | Виды  работ |
| 1 | Кабинетная  форма  обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зальная форма  обслуживания | есть |  |  | Не выделены  контрастным  цветом дверные  проемы, дверные  ручки одного  цвета с дверным  полотном, в зале  бокса  имеется порог  высотой более  0,025 м. (0,07) и перепад высоты пола 0,16м | СКО | Замена ручек  на контрастные  по цвету с  дверным  полотном .  Выделение  контрастным  цветом  дверного  проема,  занижение  высоты  порога, минипандус | ТР |
| 3 | Прилавочная  форма  обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Форма  обслуживания с  перемещением  по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабина  индивидуального  обслуживания | нет |  |  | . |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | установить минипандус на входе в зал бокса, заменить дверную коробку на входе в хол для понижения порога, создать тактильную информацию о назначении помещений, заменить ручки и обналичку дверных косяков на контрастные по цвету с дверным полотном | | | | | | |

II Заключение по зоне:


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (к разделу «Выводы» Акта  обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к разделу «Управленческое решение» Акта  обследования ОСИ |
| № на  плане | № фото |
| зона обслуживания инвалидов | ВНД для К;  ДЧ-И для О,С;  ДП-И для Г |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания необходимо заменить ручки и обналичку дверных косяков на контрастные по цвету с дверным полотном, занизить пороги, создать минипандус на входе в зал бокса, создать тактильную информацию о назначении помещения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В соответствии с Уставом НП «Школа бокса «Торпедо» вправе оказывать услуги связанные с развитием видов спорта бокс и кикбоксинг, а в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н к занятиями этими видами спорта допускаются лица, имеющие 1-2 группу здоровья. В связи с этим НП «Школа бокса «Торпедо» не вправе оказывать услуги лицам, имеющим инвалидность и не отвечающим требованиям приказа МЗ РФ от 23.10.2020 №1144н.



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

17 августа 2021г

I Результаты обследования:

5 Санитарно-гигиенических помещений

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование  функционально-  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации  объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для  инвалида  (катего-рия) | Содержание | Виды  работ |
| 1 | Туалетная  комната | Есть,  на 2 этаже для инвалидов не предназначена,  на 1 этаже специальная для инвалидов |  |  | Туалетная кабина для инвалидов -Отсутствуют  тактильные  средства на  покрытии,  нескользящее  покрытие.  Нет  кнопки вызова  персонала. Нет опорных поручней на раковине. | КСО | Нанести  тактильное  покрытие,  нескользящего  покрытия.  Установить  выключатели на  высоте не более  0,8 м от пола.  Установить  кнопку вызова  персонала,  крючки для  одежды, костылей  и других  принадлежностей. | ТР |
| 2 | Душевая/  комната | есть |  |  | Отсутствуют  тактильные  средства на  покрытии,  нескользящее  покрытие.  Выключатели  расположены на  высоте 1,5 м от  уровня пола. Нет  кнопки вызова  персонала. Нет  поручней, завышены пороги | СКО | Установить  кнопку вызова  персонала,  крючки для  одежды костылей и других  принадлежнос-  тей. | ТР |
| 3 | Бытовая  комната  (гардеробная) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | Размеры не менее 1,65 на 1,8 м.  Проход к месту не менее 1,8 м.  Выключатели и розетки в  помещениях – на высоте 0,8 м от  уровня пола. Наличие поручней,  крючков для одежды, костылей и  т.д., наличие кнопки вызова персонала | | | | Установить выключатели на высоте не выше 0,8 м от уровня пола.  Установить кнопку вызова персонала,  крючки для одежды, костылей и других  принадлежностей. | | |


II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (к разделу «Выводы» Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к разделу «Управленческое решение» Акта  обследования ОСИ |
| № на  плане | № фото |
| Санитарно-  гигиенические  помещения | 2 этаж ВНД- К,О,С  1 этаж ДЧ-И(К, О, С)  ДП-И для Г |  |  | Индивидуальное решение с ТСР для 1 этажа  Технические решения невозможны для 2 этажа |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: для обеспечения доступа групп К, О, С в санитарно-гигиенические помещения 2 этажа необходимо провести ремонт помещений с расширением площади, увеличением дверных проемов, установить твердое нескользящее покрытие в душевой, расположить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола, в туалетных кабинах и душевых установить кнопку вызова персонала, поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. На 1 этаже Установить опорные поручни на раковину, Создать тактильную маркировку в санузле.



Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

17 августа 2021г

I Результаты обследования:

6 Системы информации на объекте

НП «Школа бокса «Торпедо»

Хоккейный стадион «Торпедо»

г .Нижний Новгород, ул.Лоскутова,д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование  функционально-  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации  объектов | |
| есть/  нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для  инвалида  (катего-рия) | Содержание | Виды  работ |
| 1 | Визуальные  средства | есть |  |  | Отсутствуют  тифлотехнические  средства получения  информации | С | Разместить  тифлотехничес-  кие средства в  местах  получения  информации | ИР |
| 2 | Акустические  средства | нет |  |  | Отсутствуют речевые информаторы | С | Рассмотреть возможность установки | ТР |
| 3 | Тактильные  средства | нет |  |  | Отсутствует тактильная схема, наличие носит рекомендательный характер и при определении доступности не учитывается  Информация тактильная о назначении помещения, Тактильная маркировка в санузлах | С | Создать тактильную информацию о назначении помещения; создать тактильную маркировку в санузлах | ТР |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне | Наличие тактильных и тифлотехнических  средств получения информации | | | | Установить  тактильные и  тифлотехничес-  кие средства  получения  информации | | |


II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (К разделу «Выводы» Акта  обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  (к разделу «Управленческое решение» Акта  обследования ОСИ) |
| № на  плане | № фото |
| Системы  информации на  объекте | ДЧ-И для С |  |  | Индивидуальное решение с  ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: установка информационных систем, адаптированных для людей с ограниченными зрительными возможностями.



Приложение 7

к Акту обследования ОСИ

17 августа 2021г

**Перечень нормативных документов**

**При составлении Акта использованы следующие документы:**

• Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

• «Технический регламент о безопасности лифтов». Утв. Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009г. №782

• СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

• СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

• СП 35-103- 2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

• СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

• СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

• СП 136.13330 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СП35-101;

• СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»;

• СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

• ГОСТ Р 12.4.026-2001. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

• ГОСТ Р 50602-93. Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры

• ГОСТ Р 51256-99. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

• ГОСТ Р 51261-99. Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования

• ГОСТ Р 51264-99. Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия

• ГОСТ Р 51630-2000. Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов. Технические требования доступности

• ГОСТ Р 51631-2008. Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения

• ГОСТ Р 51671-2000. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности

• ГОСТ Р 52131-2003. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования

• ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования

•Пособие по обследованию и заполнению анкеты доступности для инвалидов общественных зданий, Правительство Москвы, М., 2014

•Приказ Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи"